Title: Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 июня 2003 г
Author: Pentium-3-600
Last saved by: SERVER
Company: EKINC

Таблица 4.

Распределение  особо  опасных веществ  и  материалов  при  хранении

Класс | Подкласс | Индекс категории | Наименование категории особо опасных грузов, ГОСТ 19433-88 | 212 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 2.1 | 212 | Невоспламеняющиеся неядовитые газы окисляющие | 1 | 222 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | 222 | Ядовитые газы, окисляющие | 1 | 1 | 224 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 224 | Ядовитые  газы  окисляющие,  едкие  и   (или) коррозионные | 1 | 1 | 1 | 312 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 3.1 | 312 | ЛВЖ (tвсп < -18 град. С) ядовитые | 4 | 4 | 4 | 1 | 314 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 314 | ЛВЖ  (tвсп <  -18  град.  С)  едкие  и  (или) коррозионные | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 322 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | 322 | ЛВЖ   (-18  град.  С <  tвсп <  23  град.  С) ядовитые | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 323 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 323 | ЛВЖ (-18 град. С <  tвсп  < 23 град. С) едкие и (или) коррозионные | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 324 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 324 | ЛВЖ (tвсп от -18 до 23 град. С) едкие и (или) коррозионные | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 412 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 4.1 | 412 | ЛВТ ядовитые | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 415 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 415 | ЛВТ  саморазлагающиеся  при  t > 50 град. C с опасностью разрыва упаковки | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 416 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 416 | ЛВТ саморазлагающиеся при   t < 50 град. С | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 417 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 417 | ЛВТ саморазлагающиеся при t < 50  град.  С  с опасностью разрыва упаковки | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 422 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | 422 | Саморазлагающиеся вещества ядовитые | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 433 | Вещества,  выделяющие  воспламеняющиеся  газы при взаимодействии с H2O, ЛВ | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 434 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | 434 | Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы с Н2О, самовоспламеняющиеся и ядовитые | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 436 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 436 | Вещества,  выделяющие  воспламеняющиеся  газы при взаимодействии с Н2О, ЛВ и едкие | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 437 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 437 | Вещества,  выделяющие  воспламеняющиеся газы, самовозгорающиеся | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 512 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 5.1 | 512 | Окисляющие вещества, ядовитые | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 514 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 514 | Окисляющие  вещества  ядовитые, коррозионные, едкие | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 515 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 515 | Окисляющие вещества едкие    и    (или) коррозионные | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 521 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | 521 | Органические пероксиды взрывоопасные,  саморазлагающиеся при t < 50 град. С | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 522 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 522 | Органические пероксиды, саморазлагающиеся при t < 50 град. С | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 523 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 523 | Органические пероксиды взрывоопасные | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 524 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 524 | Органические  пероксиды  без  дополнительного вида опасности | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 525 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 525 | Органические пероксиды едкие для глаз | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 526 | | | | | | | | | | | | | |
| | 526 | Органические пероксиды легковоспламеняющиеся | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 527 | | | | | | | | | | | | |
| | 527 | Органические пероксиды легковоспламеняющиеся, едкие для глаз | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 611 | | | | | | | | | | | |
6 | 6.1 | 611 | Ядовитые вещества летучие,      без дополнительного вида опасности | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 612 | | | | | | | | | | |
| | 612 | Ядовитые вещества летучие, ЛВ (tвсп < 23  град. С) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 613 | | | | | | | | | |
| | 613 | Ядовитые  вещества  летучие, ЛВ (23 град. С < tвсп < 61 град. С) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 614 | | | | | | | | |
| | 614 | Ядовитые   вещества  летучие  едкие  и  (или) коррозионные | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 615 | | | | | | | |
| | 615 | ЯВ летучие едкие и (или) коррозионные, ЛВ (23 град. С < tвсп < 61 град. С) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 812 | | | | | | |
8 | 8.1 | 812 | Едкие и (или) коррозионные вещества  (кислые) ядовитые и окислители | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 814 | | | | | |
| | 814 | Едкие и (или) коррозионные  (кислые) легковоспламеняющиеся (23 град. C < tвсп < 61град. C) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 815 | | | | |
| | 815 | Едкие и (или) коррозионные вещества  (кислые) окисляющие | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 816 | | | |
| | 816 | Едкие и (или) коррозионные вещества  (кислые) ядовитые | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 824 | | |
| 8.2 | 824 | Едкие  и  (или)  коррозионные  вещества,   ЛВ (основные) (23 град. C < tвсп < 61 град. C) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 832 | |
| 8.3 | 832 | Разные   едкие  и (или) коррозионные вещества ядовитые, окисляющие | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 833 |
| | 833 | Разные едкие и (или)  коррозионные  вещества, ЛВ (tвсп < 23 град. С) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 834
| | 834 | Разные едкие  и (или)  коррозионные  вещества (23 град. C < tвсп < 61 град. С) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
| | | ГОСТ 19433-88 | Категория | 212 | 222 | 224 | 312 | 314 | 322 | 323 | 324 | 412 | 415 | 416 | 417 | 422 | 433 | 434 | 436 | 437 | 512 | 514 | 515 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 812 | 814 | 815 | 816 | 824 | 832 | 833 | 834
| | | | Подкласс | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 8.1 | 8.2 | 8.3
| | | | Класс | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8

1. Вещества и материалы могут находиться в одном отсеке склада или на одной площадке. Горизонтальное расстояние между ними должно соответствовать требованиям нормативных документов, но не менее 5 м.
2. Вещества и материалы могут находиться в одном отсеке склада или на одной площадке. Горизонтальное расстояние между ними должно соответствовать требованиям нормативных документов, но не менее 10 м.
3. Вещества и материалы должны находиться в разных отсеках склада (т.е. должны быть разделены противопожарной перегородкой 1-го типа) или на разных площадках.
4. Вещества и материалы должны находиться в разных складах или на разных площадках.
ЛВЖ - легковоспламеняющиеся жидкости;
ЛВТ - легковоспламеняющиеся твердые вещества;
ЛВ - легковоспламеняющиеся вещества;
ЯВ - ядовитые вещества;
tвсп - температура вспышки в закрытом тигле;
t - температура.